BIPS beskrivelse:

Generelle betingelser:

**3.xxx Opstropning:**

Opstropning pr. ½ m og ved alle samlinger.

Materialet skal være nylon/glasarmeret nylon, korrosionsfast, formstabilt og ikke kondenserende.

Bygningsdelsbeskrivelse:

**4.xxxx Opstropning:**

Opstropningen skal udføres pr. ½ m, og ved alle samlinger/muffer og retningsændringer.

Systemet skal være retningsstabilt og kunne klare både tryk og træk. (opdrift)

Ved montage må der ikke overbygges med råjord, der skal benyttes ej komprimeret rørgrus. Ved indbygningsdybder større end 25 cm under isolering, benyttes lettere materiale som f.eks. lecanødder eller Flamingo. Efter gulvisolering er udlagt, afskæres opstropning 4-5 cm over isolering, inden udlægning af armeringsnet i gulvkonstruktion. (indstøbningsdybde min. 4 cm i insitubeton). Systemet må ikke kunne belastes sideværks under montage, belastes systemet uhensigtsmæssigt, eller skal opstropning rykkes, kasseres denne og ny monteres. (Systemet må ikke skilles ad og genbruges).